**Rámcová smlouva o možnostech a podmínkách vyvedení činného výkonu pro poskytování služeb výkonové rovnováhy pro ČEPS, a.s. prostřednictvím distribuční soustavy**

Provozovatel distribuční soustavy:

Sídlo:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………………, sp. zn.

Zastoupena:

IČO:

DIČ:

(dále jen „**PDS**“ nebo „**Provozovatel DS**“)

a

Poskytovatel agregačního bloku SVR:

Sídlo:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………………, sp. zn.

Zastoupena:

IČO:

DIČ:

(dále jen „**PAB**“ nebo „**Poskytovatel AB**“)

PDS a PAB, společně dále téže jako „smluvní strany“, uzavírají tuto rámcovou smlouvu o možnostech a podmínkách vyvedení činného výkonu pro poskytování služeb výkonové rovnováhy pro ČEPS, a.s. prostřednictvím distribuční soustavy (dále jen „**Smlouva**“):

**I.**

**Účel Smlouvy**

1. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na žádost PAB. PAB má zájem zajišťovat provozovateli přenosové soustavy ČEPS, a.s. (IČO: 257 02 556) v souladu s částí II Kodexu přenosové soustavy poskytování služeb výkonové rovnováhy (dále též jen „**Služby**“) spočívající ve vyvádění činného výkonu do nebo z přenosové soustavy dle potřeb provozovatele přenosové soustavy s využitím zařízení Poskytovatelů SVR sdružených do Agregačního bloku. Smlouva je uzavírána proto, že poskytování těchto Služeb provozovateli přenosové soustavy lze realizovat jen prostřednictvím distribuční soustavy PDS, k níž jsou zařízení jednotlivých Poskytovatelů SVR připojena.
2. Smluvní strany mají zájem uzavřít tuto Smlouvou s cílem blíže upravit některé podmínky vzájemné součinnosti při poskytování Služeb provozovateli přenosové soustavy při zachování bezpečnosti a spolehlivosti provozu distribuční soustavy a otevřenosti přístupu k poskytování Služeb ve prospěch provozovatele přenosové soustavy.

**II.**

**Předmět Smlouvy**

1. PDS se zavazuje za podmínek sjednaných touto Smlouvou a prostřednictvím distribuční soustavy, kterou PDS provozuje, umožnit jednotlivým Poskytovatelům SVR zařazeným do Agregačního bloku poskytovat provozovateli přenosové soustavy Služby v rámci Agregačního bloku řízeného Poskytovatelem AB, a to za podmínky, že Poskytovatel SVR má ohledně zařízení, s jehož využitím Služby hodlá poskytovat, s PDS sjednánu Dílčí smlouvu (Dílčí smlouvy se uzavírají na základě Žádosti). Uzavření Dílčí smlouvy není podmínkou umožnění poskytování Služeb v případě, že se jedná o zařízení, jehož rezervovaný příkon nebo rezervovaný výkon podle smlouvy o připojení takového zařízení k distribuční soustavě PDS je nižší než 100 kW. V případě, že Služby mají být poskytovány ze zařízení připojeného k distribuční soustavě prostřednictvím předávacího místa jiné osoby, je podmínkou umožnění poskytování Služeb prostřednictvím distribuční soustavy i vyslovení souhlasu Majitele předávacího místa s využíváním tohoto předávacího místa ve formě Smlouvy s majitelem předávacího místa uzavřené s PDS.
2. PDS bere na vědomí, že poskytování Služeb Poskytovateli SVR řídí a poveluje PAB na základě dohod sjednaných s jednotlivými Poskytovateli SVR a provozovatelem přenosové soustavy. Připojení Poskytovatele SVR do paralelního provozu s distribuční soustavou podléhá schválení technického dispečinku PDS.
3. PAB se zavazuje podmínky sjednané touto Smlouvou respektovat a plnit závazky, k nimž se touto Smlouvou zavázal. PAB bere na vědomí a souhlasí s tím, že Služby zajišťované jednotlivými Poskytovateli SVR lze prostřednictvím distribuční soustavy poskytovat v rozsahu dle aktuálního lokálního stavu distribuční soustavy.
4. PAB prohlašuje, že Poskytovatelé SVR zařazení do Agregačního bloku splňují legislativní předpoklady pro poskytování Služeb.
5. Smluvní strany si touto Smlouvou sjednávají:
	1. způsob zařazování Poskytovatelů SVR do Agregačního bloku a jejich vyřazování z Agregačního bloku;
	2. rozsah poskytovaných Služeb zajišťovaných jednotlivými Poskytovateli SVR;
	3. základní zásady využívání distribuční soustavy k zajištění Služeb ze strany Poskytovatele SVR;
	4. pravidla a zásady vzájemné komunikace a spolupráce mezi smluvními stranami a Poskytovateli SVR při dispečerském řízení za účelem realizace poskytování Služeb s využitím distribuční soustavy PDS; a
	5. základní zásady pro budoucí zavedení pravidel aktivního využívání systému sdílení informací o soudobém lokálním stavu distribuční soustavy (dále též jen „**Semafor**“), jenž ovlivňuje disponibilitu distribuční soustavy pro poskytování Služeb, a pravidla pro budoucí uvedení Semaforu v účinnost.
6. Význam některých termínů využitých v této Smlouvě je definován v článku X této Smlouvy.

**III.**

**Způsob zařazování Poskytovatelů SVR do Agregačního bloku a jejich vyřazování**

1. Zařazování Poskytovatelů SVR do Agregačního bloku a jejich vyřazování z Agregačního bloku zajišťuje PAB jejich zahrnutím do seznamů Poskytovatelů SVR v přílohách č. 1 a 2 této Smlouvy nebo jejich vyloučením z těchto seznamů. Seznam Služeb poskytovaných provozovateli přenosové soustavy v rámci Agregačního bloku je uveden v příloze č. 3. PAB odpovídá za správnost a úplnost údajů v těchto seznamech.
2. V příloze č. 1 této Smlouvy jsou zařazeni Poskytovatelé SVR s uzavřenou Dílčí smlouvou.
3. V příloze č. 2 této Smlouvy jsou zařazeni Poskytovatelé SVR, kteří hodlají poskytovat Služby ze zařízení, jehož rezervovaný příkon nebo rezervovaný výkon podle smlouvy o připojení takového zařízení k distribuční soustavě PDS je nižší než 100 kW. PAB bere na vědomí, že do Agregačního bloku bude Poskytovatel SVR podle přílohy č. 2 této Smlouvy účinně zařazen po odsouhlasení Žádosti ze strany PDS a jen v případě, že daný Poskytovatel SVR a jeho zařízení bude v příloze č. 2 identifikován všemi nezbytnými údaji ve smyslu této Smlouvy.
4. Poskytovatelé SVR jsou do seznamů dle shora uvedeného klíče zařazeni nebo z nich vyřazeni s účinností k 15. dni ode dne doručení aktualizované přílohy podepsané Poskytovatelem AB Provozovateli DS. Doručením aktualizované přílohy Provozovateli DS dochází rovněž k nahrazení dosavadní přílohy novou přílohou daného typu.
5. PAB se zavazuje ze seznamů v přílohách č. 1 a 2 vyřadit Poskytovatele SVR bezodkladně z níže uvedených důvodů:
	1. po zrušení smlouvy o připojení zařízení Poskytovatele SVR k distribuční soustavě, s jehož využitím byly poskytovány Služby v rámci Agregačního bloku, pokud zrušovaná smlouva není nahrazena jinou smlouvou o připojení tohoto zařízení k distribuční soustavě PDS, uzavřenou mezi Poskytovatelem SVR a PDS (v případě, že jsou Služby poskytovány z více zařízení, je třeba Poskytovatele SVR vyřadit až zrušením smlouvy o připojení k poslednímu ze zařízení, jehož prostřednictvím byly poskytovány Služby v rámci Agregačního bloku),
	2. ukončením Smlouvy s majitelem předávacího místa, pokud tato smlouva byla podmínkou umožnění poskytování Služeb podle této Smlouvy nebo zrušením smlouvy o připojení předávacího místa, jehož prostřednictvím je zařízení Poskytovatele SVR, s jeho využitím byly poskytovány služby v rámci Agregačního bloku, pokud zrušovaná smlouva není nahrazena jinou smlouvou o připojení tohoto předávacího místa k distribuční soustavě, uzavřenou mezi Majitelem předávacího místa a PDS (v případě, že jsou Služby poskytovány z více zařízení, je třeba Poskytovatele SVR vyřadit až se zrušením smlouvy o připojení k poslednímu z předávacích míst, jejichž prostřednictvím jsou zařízení Poskytovatele SVR, s jehož využitím byly poskytovány Služby v rámci Agregačního bloku).
6. V případě, že PAB ze seznamů v přílohách č. 1 a 2 nevyřadí Poskytovatele SVR v souladu s ujednáními podle článku III odst. 5 této Smlouvy do 30 dnů, je vyřazení takových Poskytovatelů SVR oprávněn provést Provozovatel DS. Provozovatel DS je v přílohách oprávněn jednostranně změnit i další údaje související s připojením k distribuční soustavě, které podlehly změně, pokud tak bez zbytečného odkladu neučiní Poskytovatel AB.
7. Ujednání o způsobu provádění změn této Smlouvy (jejích příloh) podle tohoto článku III má přednost před ujednáním v článku XI odst. 2 této Smlouvy.

**IV.**

**Rozsah Služeb**

1. PAB se zavazuje zajišťovat poskytování Služeb na území pro PDS vymezeném licencí na distribuci elektřiny výhradně prostřednictvím Poskytovatelů SVR uvedených v přílohách č. 1 a 2 této Smlouvy, v rozsahu Služeb a s využitím zařízení sjednaných jednotlivými Dílčími smlouvami nebo v rozsahu Služeb a s využitím zařízení vyjmenovaných v příloze č. 2 k této Smlouvě. PAB bere na vědomí, že pro umožnění poskytování Služeb prostřednictvím distribuční soustavy musí být každé takové zařízení identifikováno identifikátorem používaným v dispečerském nebo informačním systému PDS a nezbytnými údaji charakterizujícími dané zařízení v rozsahu: číslo smlouvy o připojení Zařízení, číselný kód výrobního zařízení, popřípadě číselný kód odběrného místa (EAN), specifikace Služeb, rozsah specifikovaných Služeb (MW) a v případě připojení Zařízení k distribuční soustavě prostřednictvím zařízení Majitele předávacího místa i identifikace Majitele předávacího místa a číselný kód výrobního zařízení, popřípadě číselný kód odběrného místa (EAN) Majitele předávacího místa.
2. PAB bere na vědomí, že rozsah poskytovaných Služeb závisí na stavu lokální disponibility distribuční soustavy.
3. PAB dále bere na vědomí, že rozsah Služeb zajišťovaných jednotlivými Poskytovateli SVR je odvozen od požadavků uplatněných Žádostmi a je sjednán s přihlédnutím ke kapacitním možnostem distribuční soustavy v místě připojení zařízení Poskytovatele SVR k distribuční soustavě.
4. PAB bere na vědomí, že navýšení výkonových parametrů poskytovaných Služeb jednotlivými Poskytovateli SVR vyžaduje:
	1. u Poskytovatelů SVR uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy změnu výkonových parametrů poskytovaných Služeb v Dílčí smlouvě a
	2. u Poskytovatelů SVR uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy změnu výkonových parametrů poskytovaných Služeb uvedených v této příloze.

**V.**

**Základní zásady využívání distribuční soustavy**

1. PAB bere na vědomí, že Poskytovatelé SVR uvedení v příloze č. 1 jsou ve vztahu k poskytování Služeb vázáni Dílčími smlouvami s PDS. PAB potvrzuje, že se s obsahem jednotlivých Dílčích smluv seznámil.
2. PAB se zavazuje zajistit, aby se jednotliví Poskytovatelé SVR uvedení v příloze č. 2 této Smlouvy seznámili s obsahem této Smlouvy, jakož i s jejími změnami, za účelem seznámení se se zásadami využívání distribuční soustavy a pravidly komunikace umožňující využívání distribuční soustavy k poskytování Služeb. Tento závazek se netýká obsahu příloh č. 1 a 2.
3. PAB bere na vědomí, že případná neznalost zásad využívání distribuční soustavy a pravidel komunikace může negativně ovlivnit kvalitu a disponibilitu poskytovaných Služeb. Za případné nedodržování těchto pravidel ze strany PAB nebo Poskytovatelů SVR Provozovatel DS nenese jakoukoli odpovědnost.
4. PAB bere na vědomí, že Poskytovatelé SVR nesmí provozem jejich zařízení a poskytováním Služeb negativně zpětnými vlivy ovlivňovat provoz distribuční soustavy. PAB se zavazuje zajistit, že řízením Agregačního bloku a zajišťováním poskytování Služeb s využitím zařízení Poskytovatelů SVR zařazených do Agregačního bloku nedojde k ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu distribuční soustavy.
5. PAB dále bere na vědomí, že při poskytování Služeb je třeba dodržovat závazné hodnoty v oblasti regulace jalového výkonu a napětí sjednané smlouvou o připojení, na základě níž je zařízení Poskytovatele SVR k distribuční soustavě připojeno, a hodnoty stanovené Pravidly provozování distribuční soustavy a pokyny technického dispečinku PDS. Při poskytování Služeb je nezbytně třeba respektovat Pravidla provozování distribuční soustavy, provozní pokyny a provozní instrukce dispečinku PDS vydané v rámci dispečerského řízení. Jakékoliv porušení těchto pravidel může vést k ohrožení provozu distribuční soustavy a mít dopad na ostatní účastník trhu připojené k distribuční soustavě.
6. V případě kolize dispečerských pokynů mají přednost dispečerské pokyny technického dispečinku PDS s vazbou na řešení poruchových stavů a stavů předcházení stavům nouze a dále dispečerské pokyny týkající se omezení, změny nebo přerušení dodávky elektřiny před dispečerskými pokyny provozovatele přenosové soustavy ve věci poskytování Služeb.
7. Pokud Poskytovatel SVR sdružený do Agregačního bloku provozovateli přenosové soustavy paralelně umožňuje omezovat výrobu elektřiny v zařízení Poskytovatele SVR za účelem odstraňování nevyrovnané bilance elektrizační soustavy nebo její části, mají v případě kolize dispečerských pokynů vztahujících se k omezování výroby a dispečerských pokynů vztahujících se k poskytování Služeb přednost dispečerské pokyny technického dispečinku PDS s vazbou na omezování výroby před dispečerskými pokyny provozovatele přenosové soustavy ve věci poskytování Služeb.
8. PAB se zavazuje neprodleně informovat PDS o jakýchkoliv změnách týkajících se údajů uvedených v této Smlouvě. V případě, že je v závislosti na těchto změnách třeba uzavřít dodatek k této Smlouvě, je PAB povinen požádat o uzavření jejího dodatku.

**VI.**

**Pravidla a zásady** **vzájemné komunikace a spolupráce**

1. Smluvní strany se zavazují dodržovat pravidla a zásady vzájemné komunikace sjednaná touto Smlouvou.
2. PDS a PAB se zavazují spolu komunikovat s využitím stanovených forem komunikace, sjednaných kontaktních údajů a sjednaných kontaktních osob. Seznam kontaktních osob, kontaktních adres a závazný způsob vzájemné komunikace pro jednotlivé typy komunikací je sjednán v příloze č. 4 k této Smlouvě. Smluvní strany se zavazují informovat se vzájemně bez odkladu o všech změnách týkajících se těchto kontaktních údajů. Tyto změny nevyžadují souhlas druhé smluvní strany a nabývají účinnosti oznámením druhé smluvní straně. Toto ujednání o způsobu provádění změn této Smlouvy má přednost před ujednáním v článku XI odst. 2 této Smlouvy.
3. Pravidla komunikace sjednaná v této Smlouvě platí i na komunikaci PDS s Poskytovateli SVR uvedenými v příloze č. 2. PAB se zavazuje tyto Poskytovatele SVR s těmito pravidly seznámit a informovat je i o všech jejich změnách.
4. PAB bere na vědomí, že PDS nenese odpovědnost za nedodržení pravidel komunikace ze strany PAB nebo Poskytovatelů SVR a s tím spojenou případnou sníženou kvalitu Služeb nebo omezení disponibility Služeb.
5. PAB dále bere na vědomí, že PDS určuje v rámci dispečerského řízení při přípravě provozu termíny započetí a skončení odstávek dodávek elektřiny ze zařízení jednotlivých agregovaných Poskytovatelů SVR, včetně stanovení priorit odstávek v případě, že v jedné oblasti distribuční soustavy poskytuje Služby více osob.
6. PAB bere na vědomí, že získávání veškerých informací týkajících se poskytovaných Služeb, včetně informací obdržených ve vztahu k poskytování Služeb ze strany PDS, jakož i informací o disponibilitě distribuční soustavy pro poskytování Služeb včetně termínů započetí a skončení odstávek a jejich změn si PAB musí zajistit od jednotlivých Poskytovatelů SVR. PDS tyto informace nebude sdělovat přímo Poskytovateli AB.
7. PAB rovněž bere na vědomí, že v případě připojení zařízení Poskytovatele SVR k distribuční soustavě prostřednictvím výrobny elektřiny nebo odběrného elektrického zařízení Majitele předávacího místa, předává PDS veškeré informace o odstávkách (termíny započetí a skončení odstávek a jejich změny) ve vztahu k tomuto místu jen Majiteli předávacího místa. Případné předávání těchto informací Poskytovateli AB je věcí dohody mezi Poskytovatelem SVR, Poskytovatelem AB a Majitelem předávacího místa.
8. PAB bere na vědomí, že Poskytovatelé SVR nejsou oprávněni vynucovat si změny termínů odstávek.
9. PAB bere na vědomí, že omezení způsobená odstávkami mohou nepříznivě ovlivnit možnost poskytování Služeb provozovateli přenosové soustavy.
10. PDS určuje v rámci dispečerského řízení podle potřeb provozu distribuční soustavy a priorit obnovy dodávky po poruchách postup obnovy dodávky elektřiny, včetně s tím související obnovy možností poskytování Služeb.
11. Požadavky jednotlivých Poskytovatelů SVR na odstávky se vyřizují a funkční zkoušky zařízení v souvislosti s poskytováním Služeb probíhají podle platných provozních pokynů PDS výhradně v přímé komunikaci mezi PDS a jednotlivými Poskytovateli SVR. Návrh programu a průběhu zkoušek zpracuje každý jednotlivý Poskytovatel SVR a pošle ke schválení PDS v jím určeném časovém předstihu.
12. PAB se zavazuje bezodkladně informovat PDS o získání a ukončení vlastní certifikace a zavazuje se předložit PDS platný certifikát (dokument zpracovaný podle specifikace dle Kodexu přenosové soustavy potvrzující a ověřující kvalitu a parametry poskytované Služby) vydaný certifikátorem s autorizací udělenou provozovatelem přenosové soustavy.
13. Smluvní strany si ujednaly, že PDS umožní zahájení poskytování Služeb v rámci Agregačního bloku prostřednictvím distribuční soustavy nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne předložení certifikátu dle předchozího odstavce a uzavření všech Dílčích smluv vyjmenovaných v příloze č. 1 (sjednaná lhůta počne plynout splněním poslední z podmínek podle tohoto ujednání). Jsou-li všechny podmínky pro zahájení poskytování Služeb podle předchozí věty splněny již při uzavření této Smlouvy nebo ještě předtím, bude poskytování Služeb prostřednictvím distribuční soustavy umožněno nejdříve desátý pracovní den ode dne účinnosti Smlouvy.

**VII.**

**Pravidla pro využívání a respektování informací o soudobém lokálním stavu distribuční soustavy**

1. PDS připravuje tzv. Semafor, tj. systém sdílení informací potřebných pro poskytování Služeb, jenž bude obsahovat zejména informace o aktuálním stavu distribuční soustavy, které ovlivňují disponibilitu distribuční soustavy pro poskytování Služeb. Semafor umožní průběžnou plnou informovanost o stavu disponibility distribuční soustavy v reálném čase. Údaje Semaforu se budou vztahovat k místu připojení k distribuční soustavě.
2. Přístup do Semaforu budou mít po jeho zavedení pouze Poskytovatelé SVR s rezervovaným výkonem 100 kW a více a instalovaným zařízením umožňujícím dispečerské řízení výrobny elektřiny nebo rezervovaným příkonem předávacího místa 100 kW a více s uzavřenou Dílčí smlouvou.
3. Ustanovení tohoto článku VII mají pouze informativní charakter.

**VIII.**

**Omezení nebo přerušení dodávky elektřiny**

1. PAB bere na vědomí, že mohou nastat situace a stavy, které poskytování Služeb jednotlivými Poskytovateli SVR prostřednictvím distribuční soustavy neumožňují nebo podstatně omezují, a bere na vědomí a je srozuměn s tím, že poskytování Služeb za takových stavů není možné nebo je podstatně omezeno. V případech omezení nebo přerušení dodávky elektřiny podle ustanovení § 25 odst. 3 písm. c) a d) energetického zákona je právo na náhradu negativních ekonomických dopadů vyloučeno.
2. PAB dále bere na vědomí a je srozuměn s tím, že PDS neodpovídá za stavy nedisponibility distribuční soustavy i v případě, že byla způsobena událostí nebo stavem vně distribuční soustavy.

**IX.**

**Trvání Smlouvy a způsoby jejího ukončení**

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. na dobu pěti let ode dne uzavření Smlouvy, může však být ukončena i dříve, a to dohodou smluvních stran, výpovědí v souladu s touto Smlouvou nebo nastane-li některá z událostí sjednaných touto Smlouvou.
2. PDS je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu s výpovědní lhůtou 1 měsíc plynoucí od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi v případě, že PAB opakovaně nedodržel některé závazky sjednané touto Smlouvou, i když byl na nesplnění závazku upozorněn.
3. PAB je také oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 1 měsíc plynoucí od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi v případě, že PDS nedodržel některé závazky sjednané touto Smlouvou, i když byl na nesplnění závazku upozorněn.
4. Možnost výpovědi Smlouvy z důvodů stanovených zákonem se vylučuje.
5. Smlouva se před uplynutím doby, na níž byla uzavřena, zrušuje s účinky ke dni události, s jejímž nastáním je ukončení Smlouvy spojeno, a to:
	1. neprokáže-li Poskytovatel AB PDS do 12 měsíců od uzavření této Smlouvy, že s provozovatelem přenosové soustavy uzavřel smlouvu o alespoň jedné ze Služeb, nebo
	2. ukončením smlouvy o poskytování Služeb mezi PAB a provozovatelem přenosové soustavy.
6. V případě zájmu PAB o využívání distribuční soustavy pro poskytování Služeb v rámci Agregačního bloku i po skončení této Smlouvy se PAB zavazuje požádat o uzavření nové rámcové smlouvy o možnostech a podmínkách vyvedení činného výkonu pro poskytování Služeb pro ČEPS, a.s. prostřednictvím distribuční soustavy pro další období s dostatečným předstihem, nejpozději však 1 měsíc před předpokládaným datem uzavření nové smlouvy.

 **X.**

**Definice**

Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, mají následující termín tento význam:

Agregační blok skupina zařízení jednotlivých poskytovatelů Služeb zapojená do sdruženého poskytování Služeb řízeného Poskytovatelem AB;

ČEPS, a.s. nebo

provozovatel přenosové soustavy

 provozovatel přenosové soustavy ČEPS, a.s., IČO: 257 02 556, se sídlem Praha 10, elektrárenská 774/2, PSČ 101 52. zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 5597;

energetický zákon zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů;

Dílčí smlouva Dílčí smlouva o možnostech a podmínkách vyvedení činného výkonu pro poskytování služeb výkonové rovnováhy pro ČEPS, a.s. prostřednictvím distribuční soustavy uzavřená mezi PDS a Poskytovatelem SVR, k jehož zařízení je smlouvou i připojení zařízení s PDS sjednán rezervovaný výkon nebo rezervovaný příkon 100 kW a více a k němuž má instalováno zařízení umožňující dispečerské řízení výrobny elektřiny;

Majitel předávacího místa

 osoba odlišná od Poskytovatele SVR, která s PDS uzavřela smlouvu o připojení výrobny elektřiny nebo odběrného místa k distribuční soustavě, jehož prostřednictvím je k distribuční soustavě připojeno i zařízení Poskytovatele SVR; za Majitele předávacího místa se pro účely této Smlouvy nepovažuje provozovatel lokální distribuční soustavy;

občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

odstávky omezení nebo přerušení dodávek elektřiny ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. c) a d) energetického zákona;

PAB nebo

Poskytovatel AB [●], IČO: [●], se sídlem v [●], zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [●], sp. zn. [●];

PDS

nebo Provozovatel DS

 provozovatel distribuční soustavy [●], IČO: [●], se sídlem v [●], zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [●], sp. zn. [●];

Poskytovatelé SVR provozovatelé zařízení uvedení v příloze č. 1 a 2 k této Smlouvě;

Služby služby výkonové rovnováhy ve prospěch provozovatele přenosové soustavy spočívající zejména ve vyvádění činného výkonu z nebo do přenosové soustavy k zajištění vyrovnání bilance přenosové soustavy;

Semafor systém sdílení informací o předpokládaném a aktuálním lokálním stavu distribuční soustavy pro Poskytovatele SVR s rezervovaným výkonem 100 kW a více a instalovaným zařízením umožňujícím dispečerské řízení výrobny elektřiny nebo rezervovaným příkonem předávacího místa 100 kW a více;

Smlouva tato rámcová smlouva o možnostech a podmínkách vyvádění činného výkonu pro poskytování služeb výkonové rovnováhy pro ČEPS, a.s. prostřednictvím distribuční soustavy;

Smlouva s majitelem předávacího místa

 smlouva uzavřená mezi PDS a Majitelem předávacího místa, v níž Majitel předávacího místa vyslovuje svůj souhlas s umožněním poskytování Služeb Poskytovatelem SVR prostřednictvím jeho zařízení a předávacího místa, jejichž prostřednictvím je zařízení Poskytovatele SVR připojeno k distribuční soustavě PDS;

vyhláška o dispečerském řízení

 vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění pozdějších předpisů;

Žádost žádost Poskytovatele SVR o umožnění poskytování služeb výkonové rovnováhy pro ČEPS a.s. prostřednictvím distribuční soustavy.

**XI.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem.
2. Tuto Smlouvu, jakož i její dodatky lze uzavřít pouze písemně s podpisy na jedné listině. Dodatky musí být číslovány. Přijetí nabídky na uzavření této Smlouvy a přijetí jejích dodatků s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 občanského zákoníku) se vylučuje. Pokud tato Smlouva výjimečně počítá s možností, že část této Smlouvy může být změněna jednostranným jednáním, má takové ujednání přednost před tímto ujednáním. Písemná forma musí být i v takovém případě zachována.
3. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení Smlouvy, pokud z povahy Smlouvy, z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla uzavřena, nevyplývá, že toto ustanovení nelze od ostatního obsahu Smlouvy oddělit. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným a jedná se o ustanovení oddělitelné od ostatního obsahu Smlouvy, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení ustanovením novým, se stejným nebo obdobným účelem. V případě, že dojde ke změně právní úpravy a tato změna si vyžádá změnu této Smlouvy, smluvní strany se zavazují tuto Smlouvu uvést do souladu se změněnými právními předpisy, a to nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti takové změny.
4. Neuplatní-li kterákoliv ze smluvních stran nějaké právo, které pro ni vyplývá z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, nebude to vykládáno tak, že se taková strana tohoto práva vzdává či zříká; takové opomenutí uplatnění nebude rovněž považováno za úzus nebo praktiku v rozporu s takovým právem.
5. Tato Smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu této Smlouvy.
6. Smluvní strany se vzájemně ujišťují, že dojitím projevů vůle podle této Smlouvy na kontaktní adresy smluvních stran sjednané Smlouvou nebo na takové jiné kontaktní adresy, které jedna smluvní strana sdělí druhé, se tyto projevy vůle dostanou do sféry dispozice adresáta.
7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8. Fyzické osoby, které tuto Smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření této Smlouvy za příslušnou smluvní stranu.
9. Tato Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž po jednom z nich obdrží každá smluvní strana a třetí vyhotovení obdrží společnost ČEPS, a.s. Předání třetího vyhotovení Smlouvy společnosti ČEPS, a.s. se zavazuje zajistit PAB.
10. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Za PDS:

V ……………….. dne……………….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Za PAB:

V ……………….. dne……………….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Přílohy:

Příloha č. 1 Seznam jednotlivých agregovaných Poskytovatelů SVR s rezervovaným výkonem 100 kW a více a instalovaným zařízením umožňujícím dispečerské řízení výrobny elektřiny nebo rezervovaným příkonem předávacího místa 100 kW a více, se kterými jsou uzavřeny Dílčí smlouvy

Příloha č. 2 Seznam jednotlivých agregovaných Poskytovatelů SVR s rezervovaným výkonem nebo rezervovaným příkonem předávacího místa nižším než 100 kW

Příloha č. 3 Seznam Služeb

Příloha č. 4 Kontaktní údaje, závazné formy komunikace

**Příloha č. 1 Seznam jednotlivých agregovaných Poskytovatelů SVR s rezervovaným výkonem 100 kW a více a instalovaným zařízením umožňujícím dispečerské řízení výrobny elektřiny nebo rezervovaným příkonem předávacího místa 100 kW a více, se kterými jsou uzavřeny Dílčí smlouvy o možnostech a podmínkách vyvedení činného výkonu pro poskytování služeb výkonové rovnováhy pro ČEPS, a.s. prostřednictvím distribuční soustavy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identifikátor zařízení v IS PDS (EAN)** | **Dílčí smlouva číslo** | **Poskytovatel SVR – název společnosti** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Příloha č. 1 Rámcové smlouvy, list přílohy č. …….

Za PDS:

V ……………….. dne……………….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Za PAB:

V ……………….. dne……………….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Příloha č. 2 Seznam jednotlivých agregovaných Poskytovatelů SVR s rezervovaným výkonem nebo rezervovaným příkonem předávacího místa nižším než 100 kW, se kterými nejsou uzavírány Dílčí smlouvy o možnostech a podmínkách vyvedení činného výkonu pro poskytování služeb výkonové rovnováhy pro ČEPS, a.s. prostřednictvím distribuční soustavy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikátor zařízení v IS PDS (Spotřební EAN)** | **Výrobní EAN** | **\* IČO Poskytovatele SVR** | **Typ služby výroba** | **(MW)** | **Typ služby spotřeba** | **(MW)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

\* *Vyplnit pouze v případě, že s Poskytovatelem SVR není uzavřena smlouva o připojení pro předmětné předávací místo.*

Příloha č. 2 Rámcové smlouvy, list přílohy č. …….

Za PDS:

V ……………….. dne……………….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Za PAB:

V ……………….. dne……………….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Příloha č. 3 Seznam Služeb**

*(relevantní údaje celkem od všech agregovaných Poskytovatelů SVR)*

* 1. Služby výkonové rovnováhy (SVR)
		1. Zálohy pro automatickou regulaci frekvence FCR ………….MW
		2. Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací aFRR+ ………….MW
		3. Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací aFRR- ………….MW
		4. \*) Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací mFRRt15+ …………..MW
		5. Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací mFRRt5+ …………..MW
		6. \*) Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací mFRRt15- ………….MW
		7. Zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací mFRRt5- ………….. MW
		8. Náhrady pro zálohu poskytnutím regulační energie RR+ …...……....MW
		9. Náhrady pro zálohu poskytnutím regulační energie RR- ……...…...MW

\*) *Doba aktivace větší než 5 minut je uvedena v položce mFFRt15.*

Za PAB:

V ……………….. dne……………….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Příloha č. 4**

 **Kontaktní údaje, závazné formy komunikace**

1. **PDS:**
* Adresa pro zasílání korespondence:
* Datová schránka:

**Zmocněnci PDS:**

* Kontakt na zmocněnce PDS pro smluvní jednání
	+ Jméno (útvar)
	+ E-mail
	+ Telefon
	+ Prioritní forma komunikace
* Kontakt na zmocněnce PDS pro technická jednání
	+ Jméno (útvar)
	+ E-mail
	+ Telefon
	+ Prioritní forma komunikace
1. **Poskytovatel AB:**
* Adresa pro zasílání korespondence:
* Datová schránka:

**Zmocněnci Poskytovatele AB:**

* Kontakt na zmocněnce Poskytovatele AB pro smluvní jednání
	+ Jméno
	+ E-mail
	+ Telefon
	+ Prioritní forma komunikace
* Kontakt na zmocněnce Poskytovatele AB pro technická jednání
	+ Jméno
	+ E-mail
	+ Telefon
	+ Prioritní forma komunikace

Za PDS:

V ……………….. dne……………….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Za PAB:

V ……………….. dne……………….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_